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Descriptif PHONIVEC (appareil sur costière)

[image: ]
Afin de vous aider dans la rédaction des articles descriptifs de votre CCTP, nous vous proposons ici une trame et des conseils. Les parties de texte de couleur ROUGE impliquent un choix de votre part , les parties MAUVES sont des conseils.

1. ARTICLE DESCRIPTIF. (pour Copier / Coller)
Fourniture et pose d’exutoire fixe d’éclairement zénithal de type PHONIVEC de chez SOUCHIER-BOULLET SAS ou esthétiquement et techniquement équivalents, composé d’un vantail fixe (châssis) à rupture de pont thermique implanté sur une costière droite de 280 mm de hauteur (avec pente incorporée de 5 degrés) en acier galvanisé 15/10ièmeet isolant extérieur pour reprise d’étanchéité, bavette rejet d’eau périphérique. 
Vitrage de « type VEC » extérieur collé, isolant 44-2s Optiphon Therm S1/ 16 argon / 66-2s Optiphon (suivant P.V. acoustique global n° AC12-26040935 / 7), résistant 1200 joules résistant à la chute accidentelle. Performances acoustiques : Lia (pluie) = 47 dB(A) / Rw (C ;Ctr) = 40(-1 ;-3) dB soit Ra =39 dB et Ratr = 37 dB. Possibilités d’autres vitrages non acoustiques sur demande.
Finition aluminium anodisée teinte naturelle / couleur XXXX / laquée suivant nuancier RAL (teinte au choix de l’architecte), avec / sans contacts de position,  finition intérieur costière  acier galvanisé / laquée RAL XXXX suivant choix de l’architecte.
Store mobile d’occultation micro perforé, fonctionnement électrique, avec télécommande (option).
Mise en œuvre conforme aux Règles Professionnelles et aux recommandations du fabricant.
Repère 1 : Dimensions trémie de la costière (A x B) …….:
                  Localisation :
                  Quantité :
Repère 2 : Dimensions trémie de la costière (A x B) …….:
                  Localisation :
                  Quantité :

CONSEILS POUR UNE BONNE PRESCRIPTION.

Si vous prescrivez cet appareil, les limites de prestations seront les suivantes :
· [bookmark: _GoBack]fourniture et pose du PHONIVEC au lot Couverture / Etanchéité ;
· fourniture, pose et raccordement de la télécommande (store optionnel) au lot Electricité – Courants Faibles.

Le choix du vitrage est important et dépendant:
· Des performances thermiques et/ou acoustiques recherchées; nous vous conseillons de vous rapprocher de nos Services pour tout conseil. 

Finition laquée ou anodisée ; une attention particulière doit être portée à la localisation de votre projet, en bord de mer, sur la frange littorale ou en site exposé ou agressif, merci de préconiser :
· soit un laquage Qualicoat, qualité Marine.
· soit une anodisation 20 microns.
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