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[image: ]Descriptif TRAPPE ACCES-DOOR EI30 > EI120

Afin de vous aider dans la rédaction des articles descriptifs de votre CCTP, nous vous proposons ici une trame et des conseils. Les parties de texte de couleur ROUGE impliquent un choix de votre part, les parties MAUVES sont des conseils.
1. ARTICLE DESCRIPTIF. (pour Copier / Coller)
Fourniture et pose d’une / de trappe(s) métallique(s) battante(s) un vantail / deux vantaux EI30 / EI60 / EI90 / EI120 (coupe-feu ½ heure / 1 heure / 1 heure ½ ou 2 heures) type ACCES-DOOR simple action de SOUCHIER-BOULLET SAS ou esthétiquement et techniquement équivalents. Chaque ensemble complet est constitué :
· d’un / de vantail(ux) isoplan, épaisseur 54 mm, recouvert(s) de parements en acier  20/10éme.
· ferrage par paumelles sur un bâti en acier épaisseur 20/10ième.
· bâti à scellement 4 faces.
· finition : tôle galvanisée (base). 
· Serrure, serrure d’urgence ou ANTIPANIQUE, serrure à contrôle d’accès ABLOY.
· Bagues à billes sur paumelles.
· Verrous aiguille ou crémone.
· 
L’entreprise prendra en compte l’environnement du coffre pour s’assurer que la mise en œuvre conformément au cahier technique du fabricant est possible. En cas de souci ultérieur le fabricant sera fondé à demander le P.V. de réception du support.
Mise en œuvre conforme au procès-verbal n° PV EFR-14-001671 de EFECTIS, aux Règles Professionnelles et aux recommandations du fabricant. Sens du feu : indifférent.
Options : 
- bâti à cheviller en angle ou en tunnel.
- finition laquée suivant nuancier RAL ou inox 304L ou 316L grain 220.
- ferme-porte à bras compas ou bras coulisse + sélecteur.
- contrôle d’accès type Pavé Ventouse
- contacts de position
- joints d’étanchéité…
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Repère 1 : Largeur de passage libre entre bâtis :
                  Hauteur de passage libre entre bâtis :
                  Sens d’ouverture :
                  Localisation :
                  Quantité :
Repère 2 : Largeur de passage libre entre bâtis :
                  Hauteur de passage libre entre bâtis :
                  Sens d’ouverture :
                  Localisation :
                  Quantité : 
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GAMME DIMENSIONNELLE

Dimensions de passage libre entre bati
Nombre Classe-
Type de Tront Largeur (mm) Hauteur (mm)
et | mini | Maxi | mini | maxi |
Type 26 EL60
1271
Type 28 1 EIL90 330 332 1359
Type 28 EI,120 1200
Type 27 EIL60 1960
Type 29 2 E1,90 526 2436 528 1359
Type 29 EL120 1960
Sens du feu : recto / verso
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Trappe résistant au feu, 1 vantail
ACCESS DOOR





image3.png
ol

SOUCHIER
BOULLET




image4.jpg
(s3]

ottt o st bt
a1 G s O 1 5 st





